
Светильники светодиодные уличные.

Область применения; освещение при подъездных территорий, улиц, тротуаров, пешеходных переходов, площадей, автостоянок, автомагистралей, промышленных территорий и др.

Модель; WF-LDJY28W / 302J, Входное: напряжение 220в, Мощность: 28вт, Светодиодов 28шт,

Поток: 110лм/ват, Цветовая температура: 3000-6000К, Рабочая частота: 50-60гц. Срок службы50000ч, Рабочая температура: -40 +80 С\*,

Угол освещенности: 120\*, Материал корпуса; алюминий, Класс защиты: IP65,

Чип питания Тайвань или США

Выпускаются следующей мощности;

28W, 42W, 56W, 70W, 84W, 98W, 112W, 126W, 140W, 154W, 168W, 182W, 196W (Вт)

Цена; 8300 /8900р /9560 /10230 /10960 /11690 руб.

Эл. Почта: [a195815@mail.ru](mailto:a195815@mail.ru) [a79243405832@yfndex.ru](mailto:a79243405832@yfndex.ru)

T. 8 (924) 340 58 32.