Светильники светодиодные уличные.

Область применения; освещение при подъездных территорий, улиц, тротуаров, пешеходных переходов, площадей, автостоянок, автомагистралей, промышленных территорий и др.

 Мощность: 50ват

KC-Q1-50w

Входное напряжение: 110/220в

Световой поток: 100лм/ват (5000LM)

Частота тока: 50/60гц

Цветовая температура: 3000 – 6000К

Время работы: 50000ч

Рабочая температура: -35\* +60\*С

Класс защиты: IP65

Вес: 3кг

Размеры: 530х260х86мм

Цена: 8650р.

Эл. Почта: a195815@mail.ru T. 8 (924) 340 58 32.

Светильники светодиодные уличные.

Область применения; освещение при подъездных территорий, улиц, тротуаров, пешеходных переходов, площадей, автостоянок, автомагистралей, промышленных территорий и др Марка: KC-Q2- 60w, Мощность: 60ват, Входное напряжение: 110/ 220в, Частота тока 50/60гц Световой поток 110лм/ват (6600LM), Температура света: 3000-6000 Вес 4кг, размеры: 610х280х88мм, Класс защиты IP65,

Срок службы:50000ч, Рабочая температура: -35\*+60\*С (окружающей среды)

ЦЕНА: 11650р

Эл. Почта: a195815@mail.ru T. 8 (924) 340 58 32.

 a79243405832@yandex.ru